załącznik nr 1 do formularza ofertowego z 21.11.2022 r. znak sprawy: GK.7234.6.1.2022

……………………………………………,
miejscowość, data

…………………………….

Pełna nazwa Wykonawcy

Dokument potwierdzający spełnienie wymagań stawianych pojazdowi w zapytaniu ofertowym
p.n. „**Zakup pługo-piaskarki z napędem 4x4 z osprzętem o DMC do 7,5 t**” – parametry techniczne i opis oferowanego pojazdu.

***UWAGA!*** *W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”, zaznaczenie „NIE”,
 w którymkolwiek z punktów skutkowało będzie odrzuceniem oferty.*

Pojazd używany:

marka ………….………………………………….

model …………………………………………….

oznaczenie modelu …………………………………………….

rok produkcji ……………………………………………..

 przebieg w km ……..……………………………………..

dmc w kg …………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | Wpisać tak/nie lubdane techniczne  |
| Rodzaj pojazdu | ciężarowy |  |
| Podrodzaj  | Wywrotka  |  |
| Rok produkcji | Od 2010 (używany) |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | W przedziale od 7000 kg do 7500 kg |  |
| Liczba drzwi | 2 |  |
| Liczba miejsc | Kierowca plus dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów (razem 3 miejsca w kabinie) |  |
| Przebieg w km  | do 50 000 km |  |
| Wyjścia hydrauliczne  | przód (min 2) |  |
| Wyjścia hydrauliczne | tył (min 2) |  |
| Piaskarko-posypywarka zamontowana na nadwoziu pojazdu |  |
| Pług do odśnieżania z pięcioma pozycjami roboczymi, sterowanie hydrauliczne z poziomu kabiny kierowcy |  |
| Hak |  |
| Czołownica do montażu osprzętu ( m. in. pługa odśnieżnego) |  |
|  **Silnik** |  |
| Pojemnosc [cm3] | od 2500 do 3000 cm3 |  |
| Moc silnika | od 100 do 130 KM |  |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |

**Wymagania pozostale**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwozie** | Wpisać tak/nie lub dane techniczne |
| Przeniesienie napędu | 4x4 (oś tylna i przednia)  |  |
| Skrzynia biegów | manualna |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| **Bezpieczeństwo** (wymagania minimalne) |  |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |  |
| **Komfort** (wymagania minimalne) |  |
| Pneumatyczny fotel kierowcy |  |
| Regulacja polożenia kolumny kierowniczej |  |
| Radio  |  |
| Regulacja wysokości świateł przednich |  |
| **Wyposażenie** (wymagania minimalne) |  |
| Zabudowa z tyłu kabiny - osiatkowanie.  |  |
| Podgląd wizyjny – kamera zamontowana w tylnej części pojazdu umożliwiająca ciągły podgląd w kabinie pojazdu |  |
| Reflektory przednie pomocnicze |  |
| Lusterka pomocnicze |  |
| Kolo zapasowe w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) |  |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |
| Komplet dywaników gumowych |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica |  |